Assessorato:	AMBIENTE E MOBILITÀ; PROTEZIONE CIVILE
Relatore:	VACCARI STEFANO

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto:	L.R. 9/99 TITOLO II, D.LGS. 152/06, D.LGS.4/08 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, POTENZA 6MW DENOMINATO "CAMPO BASE 1", IN COMUNE DI NOVI DI MODENA (MO). PROPONENTE: TIRELLI DANIELE. ESITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING). 

Il giorno 04/08/2009 è pervenuta, presso la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.R. 9/99, “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”, integrata dal D.Lgs.152/06 modificato dal D.Lgs.4/08, la domanda di assoggettamento alla procedura di Verifica (Screening) del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza 6 MW denominato “Campo Base 1”, da realizzare in Via Mazzarana n.87, in Comune di Novi di Modena – fraz. S.Antonio Mercadello.
La domanda (acquisita con ns. prot. 77251/8.1.5 del 07/08/2009) e gli elaborati progettuali di Screening sono stati presentati dal Sig. Daniele Tirelli, in qualità di titolare della omonima Azienda Agricola, con sede legale in Via Focherini n. 27, in Comune di Carpi (MO).
L’intervento proposto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguimento solare della potenza di 6.000 kWp, in un’area agricola di 3,5 ha di proprietà dell’Azienda Agricola Daniele Tirelli.
L’intervento è assoggettato al procedimento di screening in quanto appartenente alla categoria B.2.5: “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda”.
Con avviso pubblicato il giorno 09/09/2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURER) n. 156/2009, è stata data comunicazione dell’avvenuto deposito degli elaborati ed è stato avviato il periodo di 45 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati.
Il deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di Screening è stato regolarmente effettuato presso il Servizio Risorse del Territorio e Impatto Ambientale della Provincia di Modena, Ufficio V.I.A., V.le J. Barozzi n. 340 e presso il Comune di Novi di Modena, Ufficio Ambiente, P.zza I° Maggio n.26, nel periodo dal 09/09/2009 al 23/10/2009, per la consultazione del progetto e l’eventuale presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati.
Durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni scritte.
Ai fini della elaborazione dell’istruttoria della presente procedura sono stati presi in considerazione i contributi dei seguenti Enti/Servizi:
•	Comune di Novi di Modena (prot. 10496 del 27/10/2009 e comunicazione del 03/11/2009);
•	ARPA Sezione provinciale di Modena (prot. 14144 del 25/09/2009);
•	AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica (prot.75917 del 28/09/2009);
•	Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggistica della Provincia di Modena.
Dal punto di vista programmatico si valuta che:
Il sito è un’area agricola, di proprietà del Sig. Tirelli Daniele, identificata al N.C.T. del Comune di Novi di Modena al Foglio 36, mappale 14.
	Il campo fotovoltaico si estende su una superficie pari a circa 32.000 mq, all’interno di un lotto di circa 3,5 ettari.

Analisi del PRG del Comune di Novi di Modena
L’intervento in oggetto si colloca in un’area classificata dal vigente PRG del Comune di Novi di Modena come “Zona Omogenea di tipo E1 – agricola normale”; la stessa è caratterizzata dal fatto di essere collocata in prossimità del fiume Secchia, ubicato immediatamente ad est, così come dalla presenza di importanti nuclei insediativi di carattere storico – culturale quali Palazzo Pio ad est e Corte Campori a sud.
Si evidenzia inoltre che con Delibera di Consiglio Comunale n.58 del 29/10/2009 è stato approvato l’Allegato A del Regolamento Edilizio vigente, denominato “Norme per la sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici”. Nell’ambito delle norme di carattere territoriale è stato introdotto l’articolo 7, dal titolo “Realizzazione di impianti per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili”, nel quale vengono dettate alcune disposizioni in riferimento alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. In particolare, con riferimento al progetto oggetto della presente procedura, si evidenziano i punti 7.1 – Realizzazione di impianti per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio rurale ed il punto 7.2 – Realizzazione di impianti fotovoltaici, dei quali si riporta un estratto:

7.1 Realizzazione di impianti per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio rurale
1.	Nel territorio rurale è ammissibile per intervento edilizio diretto la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili entro i seguenti limiti di potenza:
-	Impianti fotovoltaici fino a 20 kW non collocati sul coperto degli edifici;
-	Impianti fotovoltaici senza limite di potenza se collocati sul coperto degli edifici;
-	Impianti eolici fino a 60 kW;
-	Impianti geotermici fino a 100 kW;
-	Impianti a biomasse (anche cogenerazione): fino a 200 kW;
-	Impianti a biogas (anche cogenerazione): fino a 250 kW.
2.	Per gli impianti da realizzarsi in aree classificate agricole gli ambiti interessati da tali interventi non comportano mutamenti di destinazioni d’uso; l’unico soggetto avente titolo per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica proveniente da fonti rinnovabili, è l’imprenditore agricolo professionale (IAP ai sensi del D.Lgs. n.99 del 29.03.2004 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 27 maggio 2005) in quanto attività connesse ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, e si considerano produttive del reddito agrario.
…
4.	Per gli impianti di potenza superiore a quelle sopra citate o con diversa fonte di alimentazione non sono ammissibili interventi diretti ma solo tramite inserimento della previsione nel POC (PRG).
…
7.2 Realizzazione di impianti fotovoltaici
1.	….Gli impianti superiori a 20 kw sono soggetti ad autorizzazione unica provinciale ex art.12 del D.Lgs. n.387/2003; la preventiva procedura di screening, ed eventualmente di VIA di competenza della Provincia, è necessaria per gli impianti di potenza superiore ad 1MW.
2.	In aggiunta a quanto prescritto all’Art.7.1, sono da considerarsi fattori escludenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra (art.89, comma 2.4, PTCP):
a) 	le zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio e/o nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola;
b)	 le opere che comportano la impermeabilizzazione di suoli;
c)	 i siti della “Rete Natura 2000” (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale ZPS);
d)	le zone A e B dei parchi regionali;
e)   le riserve naturali regionali e le aree di riequilibrio ecologico.
L’esclusione di cui sopra non si applica agli impianti:
a)	 esclusivamente finalizzati alla produzione per autoconsumo;
b) 	con potenza elettrica nominale fino a 20 kWp;
c) 	realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti;
d) da realizzarsi in aree industriali dismesse.
3.	Prescrizioni particolari per l’istallazione di impianti fotovoltaici a terra:
-	Presenza di strutture di supporto che assicurino la permeabilità del suolo;
-	Allestimento di opere di mitigazione perimetrali all’impianto, necessarie ad attutire l’interferenza visiva, quali sistemi arboreo/arbustivi, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse storico, artistico e documentario;
-	Divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli;
-	Eventuali piccoli fabbricati o manufatti al solo servizio dell’impianto, dovranno essere in sintonia con l’architettura rurale;
-	Presenza di adeguata recinzione a protezione delle intrusioni, eventualmente video-sorvegliata.
Alla documentazione di rito a corredo della Denuncia di inizio attività dovranno essere allegati:
-	Una valutazione su eventuali vincoli fisici;
-	Una descrizione dettagliata sulle scelte tecniche progettuali;
-	Il layout dell’impianto fotovoltaico;
-	La modalità di connessione alla rete elettrica nazionale;
-	La tempistica di cantiere;
-	La gestione della sicurezza dell’impianto;
-	Dichiarazione impegnativa di provvedere a ripristinare il sito agricolo in seguito alla dismissione dell’impianto.
Pertanto, alla luce di suddetto testo normativo, si evidenzia che la possibilità della realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in aree agricole è riservata ai soli imprenditori agricoli professionali e si rileva la necessità di contemplare la previsione dell’impianto in sede di PRG e quindi di attivare la procedura di cui all’art.12 comma 3 del D.Lgs.387/03 in variante allo strumento urbanistico.

Analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Art. 89 Indirizzi e direttive per la localizzazione degli impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili e la minimizzazione degli impatti ad essi connessi
In relazione agli impianti fotovoltaici il PTCP2009 fornisce i seguenti criteri localizzativi:
“Sono fattori escludenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra:
a)	le zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio e/o nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola;
b)	le opere che comportano la impermeabilizzazione di suoli;
c)	i siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
d)	le zone A e B dei parchi regionali;
e)	le riserve naturali regionali e le aree di riequilibrio ecologico.”
L’esclusione di cui sopra non si applica agli impianti: 
a)	esclusivamente finalizzati alla produzione per autoconsumo; 
b)	con potenza elettrica nominale fino a 20 kWp; 
c)	realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti; 
d)	da realizzarsi in aree industriali dismesse”. 
In considerazione della localizzazione prevista e delle caratteristiche tecnico-costruttive presentate in relazione tecnica, si ritiene che l’impianto sia ammissibile.
Art.14 Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica
L’opera in esame interessa il perimetro di un’Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione, come desumibile dalla tav. 2.2 “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali” del PTCP.
In relazione a suddetti aspetti, non emergono elementi ostativi alla realizzazione del progetto, ma in fase di progettazione definitiva dovranno essere considerati gli aspetti inerenti il rischio sismico.
Art. 11 Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio
L’impianto previsto ricade all’interno del perimetro della zona A2, classificata dal comma 1 come: “aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo A, con possibilità di permanenza dell’acqua a livelli maggiori di 1m; tali aree si trovano in comparti morfologici allagabili e sono caratterizzate da condizioni altimetriche e di drenaggio particolarmente critiche”.
Si sottolinea l’importanza di evitare l’impermeabilizzazione del suolo, sia in fase di realizzazione dell’impianto che in fase di esercizio.
Art. 13A misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale
L’opera in progetto ricade parzialmente in Zone con grado di vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero superficiale Alto e parzialmente in Zone con grado di vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero superficiale Medio. 
Non paiono sussistere elementi ostativi alla realizzazione del progetto.
Art. 71 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di rilievo provinciale sono definiti “come le parti del territorio provinciale riconosciute particolarmente idonee, per caratteristiche fisico-morfologiche, pedologiche, infrastrutturali, e per tradizione culturale e socio-economica, alle attività di produzione di beni agro-alimentari ad elevata intensità e concentrazione”, come definito dal comma 1 dell’art.71. 
L’indirizzo del comma 2 stabilisce “che la pianificazione provinciale e comunale perseguono: 
• 	la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell’insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola 
• 	lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, anche attraverso l’adeguamento delle infrastrutture, delle attrezzature legate al ciclo agricolo, al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti e l’ammodernamento delle sedi operative delle aziende finalizzato al miglioramento della competitività ed efficienza del ciclo di produzione e trasformazione agricola”. 
In conclusione l’intervento in oggetto pare ammissibile, purché vengano rispettati gli indirizzi stabiliti dal PTCP.

Dal punto di vista progettuale si valuta che:
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguitori solari, costituito da 12.000 moduli fotovoltaici da 500 Wp ciascuno, con modalità di connessione alla rete Trifase in Media tensione.
Al fine di realizzare un impianto dalla massima resa occupando la minor porzione di territorio possibile, il proponente ha optato per un impianto in pannelli in silicio monocristallino, tipo X1 – 500 della Kaptor Light, che hanno una potenza pari a 500 Wp. Si ha infatti una potenza nominale di 6.000 KWp per una produzione di 10.757.723,1 kWh annui, distribuiti su una superficie di 32.000 mq circa.
La struttura, priva di fondazioni in cemento armato, si articola su telai in acciaio zincato piantati a terra fino ad una profondità media di circa 3 metri. L’altezza massima raggiunta in fase di “riposo” (pannello orizzontale) è pari a 1,6 metri, mentre l’altezza massima raggiunta alla massima estensione è pari a 2,18 metri.
È previsto il collegamento alla rete di distribuzione dell’elettricità per mezzo di un nuovo elettrodotto in MT, che raggiungerà l’elettrodotto esistente, gestito da Enel, ad una distanza di circa 5.300 metri. Quasi tutta la linea sarà interrata, in parte in terreni di proprietà del committente e in parte sotto una strada già esistente. 
Non è prevista le presenza di addetti all’interno dell’impianto fotovoltaico se non per le opere di manutenzione ordinaria richiesta dall’impianto.
Per eseguire le operazioni di cantiere dovranno essere ottenute le necessarie autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora, da parte dell’amministrazione comunale, qualora necessarie.

Dal punto di vista ambientale si valuta che:
Per quanto riguarda suolo e sottosuolo, la realizzazione del progetto comporterà la perdita di porzioni di terreno agricolo; tuttavia, in considerazione delle proposte progettuali avanzate, le aree potranno mantenere la propria destinazione agricola ed al termine della vita dell’impianto potranno essere nuovamente destinate a tali attività. Il proponente infatti, al fine di evitare l’impermeabilizzazione di suolo, anziché utilizzare le fondazioni classiche in cemento armato ha previsto una struttura articolata su telai in acciaio zincato piantati a terra. Inoltre, a parità di produzione elettrica, la porzione di territorio occupata dal tipo di impianto proposto è inferiore a quella occupata da impianti di tipo “tradizionale”.
Gli impatti sulle matrici suolo e sottosuolo sono da ritenere limitati.
Sono possibili interferenze con le acque superficiali e sotterranee durante la fase di cantiere, dovute ad accidentali sversamenti di sostanze inquinanti da parte dei mezzi di cantiere. Eventuali contaminazioni del suolo dovute a sversamenti di prodotti inquinanti, anche per eventi accidentali, dovranno essere prontamente comunicate alle Autorità competenti.
I rischi in merito alle emissioni sonore e vibrazioni sono legati quasi esclusivamente alla fase di cantiere, pertanto le macchine e le attrezzature di cantiere impiegate dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana. Per la fase di esercizio non si rilevano elementi di criticità.
Non si prevedono incrementi significativi del traffico veicolare.
Al fine del rispetto di quanto previsto dalla Legge 46/1990 e dal D.M. 37/2008, dovrà essere realizzata una recinzione di almeno 2 mt di altezza, posta ad almeno 10 mt di distanza dai pannelli, in modo tale da garantire il confinamento dell’intero impianto e l’inaccessibilità dello stesso da parte di estranei.
Nell’eventualità della presenza di maestranze addette alla gestione dell’impianto, dovranno essere rispettato quanto previsto dal D.lgs.81/2008.
Dal punto di vista dell’impatto visivo, l’impianto si inserisce all’interno di un contesto agricolo. Al fine di mitigare l’impatto visivo nei confronti dell’ambiente circostante, il proponente prevede la piantumazione di una fascia arbustiva costituita in prevalenza da specie autoctone quali: prugnolo, ligustro, fusaggine, tamerice, nocciolo, corpus sanguinea (sanguinella), pallon di maggio, a gruppi di 3/5 esemplari per specie, ripetuti più volte. Si concorda con tale soluzione, ma si ritiene opportuno escludere la tamerice, in quanto non è una specie autoctona.
La produzione di rifiuti avverrà durante le fasi di cantiere e di dismissione. Non si rilevano particolari criticità ambientali. 
In merito alle emissioni elettromagnetiche, si rileva che il collegamento del campo fotovoltaico alla cabina ENEL più vicina implica la realizzazione di una linea (interrata) che, dall’ambito aziendale giunge a Via Onorata e prosegue al di sotto della sezione stradale fino al collegamento con la cabina ENEL. Il progetto definitivo dovrà definire nel dettaglio il tracciato e le caratteristiche dell’elettrodotto di collegamento alla rete di distribuzione elettrica, nonché i mappali e tutte le proprietà interessate. L’infrastruttura dovrà essere realizzata nel rispetto della vigente specifica normativa sugli elettrodotti e sull’inquinamento elettromagnetico, in particolare indicando le distanze di prima approssimazione (DPA) ai sensi del D.M. 29/05/2009. Si evidenzia inoltre che il tratto di linea elettrica compreso tra l’azienda e Via Onorata incrocerà l’oleodotto che collega i vari campi di estrazione di idrocarburi al rispettivo centro di stoccaggio AGIP, posto a margine del Cavo Lama, a breve distanza dall’Az. Agricola Tirelli. Si segnala che in diverse occasioni si sono manifestati cedimenti con conseguente dispersione dei prodotti idrocarburici estratti dal sottosuolo. Fra le diverse motivazioni addotte in passato, oltre alla presenza di componenti corrosive presenti nel greggio, erano state segnalate quelle riconducibili alla corrosione elettrochimica per effetto di correnti indotte. Si ritiene pertanto opportuno che in fase di progettazione definitiva vengano considerati gli aspetti legati alle possibili interferenze che l’incrocio delle due reti, oleodotto ed elettrodotto, possono comportare e le relative contromisure necessarie a maggior tutela del patrimonio ambientale.
Non si rilevano criticità in merito ad emissioni in atmosfera e odori. Per limitare il sollevamento di polveri durante la fase di cantiere si dovrà provvedere alla bagnatura periodica, con frequenza congrua al periodo meteorologico, dell’area di cantiere e delle piste non asfaltate.
ZPS, SIC e Vincoli naturalistici: l’area interessata dalle opere in progetto non rientra all’interno di zone o siti di conservazione degli habitat naturali o della flora e della fauna selvatiche, individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat), né si individuano SIC o ZPS esterni all’area sui quali l’impianto potrebbe determinare incidenze negative significative.

In conclusione, si valuta quanto segue:
Il progetto risulta coerente con gli obiettivi, dichiarati all’art. 82 del PTCP, di ridurre le emissioni di gas climalteranti attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica ed il ricorso alle fonti di energia rinnovabili.
Sull’area in questione non sono stati individuati vincoli specifici che possano precludere la realizzazione dell’intervento.
La fase di cantiere potrebbe produrre impatti nei confronti di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali. I potenziali impatti legati alla fase di realizzazione dell’opera dovranno, pertanto, essere minimizzati ed il proponente dovrà individuare, con la progettazione definitiva, le più adeguate soluzioni tecniche e gestionali, in particolare per:
•	limitare il sollevamento delle polveri: si dovrà provvedere alla bagnatura periodica, con frequenza congrua al periodo meteorologico, dell’area di cantiere e delle piste non asfaltate e alla delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio del materiale a possibile diffusione di polveri;
•	minimizzare le emissioni sonore.
Durante la fase di esercizio l’impianto produrrà impatti che possono essere considerati limitati nei confronti di suolo, sottosuolo, impatto visivo ed emissioni elettromagnetiche, mentre non si rilevano impatti ambientali in merito ad emissioni in atmosfera, odori, emissioni sonore, traffico e produzione di rifiuti.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Alberto Pedrazzi, Dirigente del Servizio Risorse del Territorio ed Impatto ambientale.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.
Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.
Per quanto precede,

[INTESTAZIONE_PDF_2]

PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE

1)	di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9/1999 dalla ulteriore procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della suddetta legge, il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza 6 MW denominato “Campo Base 1”, da realizzare in Via Mazzarana n.87, in Comune di Novi di Modena – fraz. S.Antonio Mercadello;

2)	di confermare le spese di istruttoria della procedura di verifica (screening) in via definitiva, a carico del proponente, in € 8.400,00 (0,02% del costo di realizzazione del progetto), importo già accertato con lettera prot. 102198/8.1.5 del 09/11/2009;

3)	di trasmettere il presente atto alla Società proponente, al Comune di Novi di Modena, all’A.R.P.A. Sezione Provinciale di Modena, all’ A.U.S.L. di Modena – Servizio di Igiene Pubblica Controllo Rischi Ambienti di Vita, a ENEL Distribuzione Spa, all’Area Programmazione e Pianificazione Territoriale della Provincia di Modena, al Servizio Agro-Ambiente della Provincia di Modena;

4)	di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all’interessato;

5)	di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

ED ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

[X]   FAVOREVOLE 

[  ]   NON FAVOREVOLE

NOTE:
[NOTE]

F.to [INTESTAZIONE_PDF_2]